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Опросный лист

на измерительную установку ИУ «Спутник-Массомер НТ.1»  
стационарного исполнения

	Организация: 

	Должность: 

	Ф.И.О.: 

	Телефон:                                                                      E-mail: 


	1. Технические характеристики
	min
	max

	1.1. Давление в системе нефтесбора, МПа
	
	

	1.2. Среднесуточный дебит жидкости на скважине, (м³/сут)
	
	

	1.3. Среднесуточный дебит нефти на скважине, (т/сут)
	
	

	1.4. Среднесуточный дебит газа на скважине в рабочих условиях, м³/сут
	
	

	1.5. Среднесуточный дебит газа на скважине в нормальных условиях, нм³/сут
	
	

	1.6. Газовый фактор, нм³/т
	
	

	1.7. Климатическое исполнение установки по ГОСТ 15150-69 (УХЛ1, У1)
	

	2. Параметры рабочей среды подключаемых скважин
	min
	max

	2.1. Обводненность нефти, объемная доля, %
	
	

	2.2. Плотность нефти, кг/м³
	
	

	2.3. Плотность пластовой воды, кг/м³
	
	

	2.4. Плотность газа при 20ºС, кг/м³
	
	

	2.5. Содержание сероводорода, объемная доля, ppm
	
	

	2.6. Содержание парафина, %
	
	

	2.7. Содержание механических примесей, мг/л
	
	

	2.8. Кинематическая вязкость водонефтяной смеси при 20ºС, сСт
	
	

	2.9. Температура рабочей среды, ºС
	
	

	3. Требования к технологическому оборудованию

	3.1. Количество подключаемых скважин, шт.
	

	3.2. Исполнение внешней технологической обвязки подключаемых скважин (двухстороннее/одностороннее — слева/справа от центрального входа)
	

	3.3. Диаметр и тип подводящего трубопровода от скважины (наружный диаметр (мм)* толщина стенки (мм), марка стали трубопровода)
	

	3.4. Исполнение внешней технологической обвязки отходящего трубопровода (двухстороннее/одностороннее — слева/справа от центрального входа)
	

	3.5. Диаметр и тип сборного трубопровода, отходящего от измерительной установки (наружный диаметр (мм)*толщина стенки (мм), марка стали)
	

	3.6. Расходомер на жидкостной линии (указать тип расходомера)
А — ЭМИС-МАСС 260
Б — ЭРВИП.НТ.М с плотномером
	

	3.7. Расходомер на газовой линии (указать тип расходомера)
А — ЭМИС-Вихрь 200
Б — ЭРВИП.НТ.М 
В — СВГ.М
Г — ДРГ.М
	

	3.8. Наличие поточного влагомера на жидкостной линии
	

	3.9. Тип, марка поточного влагомера
	

	3.10. Наличие байпасной линии на выходе жидкости из сепаратора для установки дублирующего расходомера (А\Б)

А — дублирующий расходомер устанавливается параллельно основному расходомеру, при этом байпасная линия нужна;

Б — дублирующий расходомер устанавливается последовательно с основным расходомером, при этом байпасная линия не нужна. 

В — дублирующий расходомер не ставить.
	

	3.12. Тип, марка дублирующего расходомера:

А — ТОР-1 

А - ЭРВИП.НТ.М
	

	3.13. Антикоррозионная защита (указать необходимый вариант):

А — трубопроводов

Б — сепарационной емкости

В — ПСМ
	

	3.13. Наличие блока аппаратурного (длина х ширина х высота)

— 2,0 х 2,0 х 2,87

— 2,0 х 3,0 х 2,87

— 3,0 х 3,0 х 2,87

— другие размеры
	

	4. Дополнительные требования

	4.1. Тип , модель системы телемеханики, применяемой на месторождении
	

	4.2.7. Поставка межблочной кабельной продукции от технологического блока до блока аппаратурного (указать расстояние между технологическим блоком и блоком аппаратурным в метрах)
	

	ЗИП: укомплектовать ПСМ ключом переключения скважин. Укомплектовать КМЧ (обратные клапана с ответными фланцами, отводами и с крепежом по количеству отводов). 

— дополнительно:


	

	Резинотехнические изделия, комплект.
	


Подпись заполнившего опросный лист __________________«___»________20    г.
